
Deklaracje / aprobaty
Wpusty

Elementy grzejne do wpustow dachowych
Odpływ prysznicowy Linearis Basic, system 100
Odpływ prysznicowy Linearis Super 60 Individual
Odpływ prysznicowy Linearis, system 100
Odpływy prysznicowe Linearis, system 125
Odpływy rynnowe typu Ferrofix
Wpusty dachowe Ecoguss
Wpusty dachowe z PP
Wpusty deszczowe
Wpusty parkingowe Ecoguss
Wpust piwniczny Der Universale
Wpust piwniczny Drehfix
Wpust piwniczny Pumpfix S
Wpusty piwniczne DN 100
Wpusty podłogowe Classic, system 100
Wpusty podłogowe Ecoguss, system 125
Wpusty podłogowe Ferrofix, system 125
Wpusty podłogowe Ferrofix, system 125
Wpusty podłogowe Practicus, system 125
Wpusty podwórzowe Arlondo
Wpusty podwórzowe Ecoguss, system 100
Wpusty podwórzowe Ecoguss, system 200
Wpusty podwórzowe LW400
Wpusty podwórzowe z tworzywa sztucznego
Wpusty tarasowe Classic, system 100
Wpust z separatorem cieczy lekkich
Przepompownie

Przepompownia Aqualift F Compact
Przepompownia Aqualift F Komfort
Przepompownia Aqualift F LW 600
Przepompownia Aqualift F Standard
Przepompownia Aqualift F XL
Przepompownia Aqualift S LW 600
Przepompownia Aqualift S LW 1000
Przepompownia Aqualift S
Przepompownia LW 800
Przepompownia Minilift 
Separatory

Separator Euro E+S PV wolnostojący
Separator substancji ropopochodnych, Kl. II
Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, Kl. I
Separator substancji ropopochodnych, kolaescencyjny LW1000
Separator tłuszczu Euro D wolnostojący
Separator tłuszczu Euro D+S P1 wolnostojący
Separator tłuszczu Euro E+S M wolnostojący
Separator tłuszczu Euro G do zabudowy w ziemi
Separator tłuszczu Euro G wolnostojący
Separator tłuszczu Euro D+S wolnostojący
Separator tłuszczu SE Premium wolnostojący
Urządzenie pomiarowe SonicControl do separatorów substancji ropopochodnych
Urządzenie pomiarowe SonicControl do separatorów tłuszczu
Zawory zwrotne/klapy końcowe

Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA, Typ 3
Klapa końcowa DN100-200, Typ 0
Klapa końcowa DN250-1500, Typ 0
Zawór zwrotny dwuklapowy Staufix , Typ 5
Zawór zwrotny dwuklapowy Staufix SWA, Typ 2
Zawór zwrotny dwuklapowy Staufix, Typ 2
Zawór zwrotny jednoklapowy Staufix, Typ 0
Zawór zwrotny jednoklapowy Staufix, Typ 1
Zawór zwrotny Multitube, Typ 0
Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków Inno Clean
Odwodnienia

Odwodnienia liniowe Komfort
Odwodnienia liniowe Profi
Odwodnienia liniowe Standard
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