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Rury Systemu KAN-therm [NOX

®

DEKLARACIA 2GODNOSCT
1. Producent wyrobu budowlanego: KAN Sp. z 0.0, 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51
2. Nazwa wyrobu budowianego: RURY ZE STALI NIERDZEWNE] SYSTEMU KAN-therm Inox.
3. Kasyfikada statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIU: 27.22.10-70.00

4. Przeznaczenie | zakres stosowania wyrabu budowlanego: KAN-therm Inox — instalacie: cieplej i
zimnej wody uzytkowe] oraz centralnego ogrzewania. Zakres stosowania wyrobéw -
zgodnie z Aprobaty Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/2006-02-1601, dotyczaca
dotyczaca lacznikéw zaprasowywanych ze stali systemu KAN-therm Inox | KAN-therm
Steel.

5. Specyfikacja techniczna; Poiska Norma PN-EN 10312:2004. Rury ze szwem ze stali

odpornych na korozjq do transportowania plynéw wodnych facznie z woda przeznaczony
do spokycia przez ludzi. Warunki techniczne dostaw.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: wg. PN-EN 10312:2004

7. Nezws | rumer akredytowaned enast certyfik Jace b laborattium oraz pumer certyficau b numer raportu 2
adar typu, jezel ta Jednastia brala dsal w zastosovianym systemie oceny zgodnosd wyrobu budowianego: Nie
dotyczy.

Deldarue 2 pena ocpowiedzilnodca, 2e wyrdh budawiany Jest 200dry ze specyfikaci, techriczna wekezang w pkt 5.
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