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DEKLARACIA ZGODNOSCT
1. Producent wyrobu budowlanego: KAN Sp. 2 0.0. 16-001 Kieosin ul. Zdrojowa 51

2. Nazwa wyrobu budowlanego: RURY ZE STALI WEGLOWEJ, OCYNKOWANE SYSTEMU
KAN-therm Steel.,

3. Kasyfkacia statystyezna wyrobu budowlanego: PKWIU: 27.22.10-81.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: KAN-therm Steel — Instalacje:
grzewcze w systemie .zamknietym”. Zakres stosowania wyrobow - zgodnie z Aprobaty
Techniczng COBRTI INSTAL Nr AT/2006-02-1601, dotyczaca lacznikéw
zaprasowywanych ze stall systemu KAN-therm Inox | KAN-therm Steel.

5. Specyfikacfa techniczna; Polska Norma PN-EN 10305-3:2005. Rury stalowe pracyzyine.
Warunki techniczne dostaw. Czeé¢ 3. Rury za szwem kalibrowane na zimno.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: wg. PN-EN 10305-3:2005

7. Nazwai numer akredytowene; fednostil certyfia ] ub laboratorur oraz numer Gertyfiet 1ub nurmer raport 2
badarh typu, Jezed toka Jednosta braka Lzl w Zastosowanym systertie oceny 2000n0sd wyrobu budowianego: Nie
dotyczy.
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